



Глава 1. Характеристика района проектирования
1.1. Территориальное размещение

Сельское поселение муниципального района Кармышевский сельсовет Альшеевского района Республики Башкортостан, расположено в центральной части Альшеевского района, с юга граничит с Нижнеаврюзовским сельсоветом, с запада - с Шафрановским сельсоветом, с востока-с Абдрашитовским сельсоветом, с севера – Раевским сельсоветом Центральная усадьба Кармышевского  сельсовета – с. Кармышево находится в 7 км к юго-востоку от районного центра Альшеевского района села Раевский. До ближайшей железнодорожной станции Раевка - 7 км. Расстояние до столицы Республики Башкортостан г. Уфы - 132 км.
Площадь сельского поселения – 11400,3 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 10,399 тысяч гектаров. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник. 
Кроме крупных предприятий в экономику сельского поселения вносят весомый вклад представители малого бизнеса и крестьянско-фермерские хозяйства, в основном ориентированных на животноводство, растениеводство и пчеловодство. 

По территории сельского поселения проходит дорога межмуниципального значения: а/д «Раевский - Стерлитамак» а так же трубопроводный транспорт, представленный, газопроводами высокого давления категории Г-3 и Г-4.
1.1.1. Культурное наследие

Согласно представленным МУП Отдел архитектуры и градостроительства МР Альшеевский район РБ исходным данным, объектов культурного и природного наследия, расположенных на территории проектируемых населенных пунктов сельского поселения Кармышевский сельсовет нет.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции «Раевский», Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый населенный пункт находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Климат - континентальный, достаточно влажный, преобладающая часть почв относится к серо-лесным типам, агрегатный состав преимущественно тяжелосуглинистый.
Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,3°С. Наиболее холодным месяцем, является январь со среднемесячной температурой минус 14, 2°С. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45°, абсолютная максимальная + 40°.

Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:
 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 
 – 400С.

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:
 – 380С,

обеспеченностью 0,92:
 – 350С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94:

 – 220С.

4. Абсолютная минимальная температура воздуха: 

 – 450С. 

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,90 С.

6. Продолжительность (сут), суточной и средней температуры воздуха периода, 0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 208;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 74 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 121 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

	Станция
	Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст Раевский
	13/17
	2/5
	2/3
	11/9
	44/31
	18/16
	6/11
	5/8


11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

	Станция
	Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст Раевский
	4,8
	4,1
	6,5
	5,2
	4,9
	6,1
	4,3
	5,0


12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,4 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1003,5 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:

 +28,4;

обеспеченностью 0,98: 

 +26,8;

обеспеченностью 0,96: 

 +24,9;

обеспеченностью 0,95: 

 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +27,5 0 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 400 С;

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 68 %;

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 53 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 299 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 48 миллиметров;

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с;

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное;

табл. № 3

	Станция
	Повторяемость направления ветра за июль-август, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст. Раевский
	22
	12
	4
	6
	14
	15
	13
	16


12. Среднее число дней с росой за год – 60.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	м/ст. Раевский
	-14,2
	-13,6
	-6,7
	5,0
	13,6
	18,4
	20,0
	17,6
	11,6
	3,7
	-4,7
	-11,0
	3,3


Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

	Станция
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст. Раевский
	2,9
	2,8
	2,3
	2,9
	3,1
	3,7
	3,3
	3,1


Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год. 

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 41 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами, в среднем, около 27.

Климатические условия для строительства 

По климатическому районированию для строительства территории России, д. Уваровка, с. Дим и д. Чураево сельского поселения Кармышевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан относитяся к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней, максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна – 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия 

Довольно густая гидрографическая сеть создает значительную расчлененность рельефа при относительно равнинном характере местности. Территория района расположена на увалах - отрогах Бугульминско-Альшеевской возвышенности, вытянутых с юго-запада на северо-восток. Увалы имеют широкую полого-волнистую поверхность с абсолютными высотами 200–300м, крутые и расчлененные южные и западные склоны. Юго-западная часть района (крайняя южная полоса) примыкает к северным отрогам Общего Сырта.
Наиболее выровнена северная часть, ограниченная течением р. Курсак; водораздел Курсак-Дема отличается менее спокойным, более возвышенным рельефом. Высота местности от 160–200м, на севере повышается до 250–300м, на юге достигает 350–390м.
Инженерно-геологическая характеристика

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на участке и вблизи него не отмечены.

Район изысканий относится к равнинной степной зоне. Участок изысканий расположен на II надпойменной террасе р. Дема. 

В геологическом строении принимают участие отложения четвертичной системы (Q) и коренные отложения уфимского яруса верхней Перми (P2и).

Отложения четвертичной системы (Q): 

а) насыпной грунт(строительный материал, обломки кирпича и цемента, песок, чернозем, гравий и галька). Вскрытая мощность 0,20 м. 

б) почвенно-растительный слой вскрыт под насыпным грунтом с глубины 0,20 м.

в) элювиально-делювиальные отложения (edQ) вскрыты  под почвенно-растительным слоем с глубины 0,50-0,60 м. Представлены легкими глинами и тяжелыми суглинками коричневато-бурого, коричневато-серого, коричневатого цвета, твердыми, маловлажными, макропористыми, комковатыми, карбонатизированными. Вскрытая мощность 2,20-2,50 м.

Отложения уфимского яруса верхней Перми:

Вскрыты в нижней части разреза с глубины 2,80-3,0 м и представлены корреными глинами светло-коричневого, коричневато-серого, коричневого цвета, твердыми, маловлажными, плотными, карбонатными. Вскрытая мощность 3,0-3,20 м.

Естественным несущим основанием фундаментов будут служить элювиально-делювиальные (edQ) глины и суглинки.

Территория сельского поселения в морфологическом отношении находится в благоприятных условиях и по инженерно-геологическим условиям вполне пригодна для жилищного и промышленного строительства.

Гидрогеологическая характеристика
На территории района проектирования встречаются подземные воды в трещиноватых породах Уфимского яруса пермской системы и в песчано-гравийно-галечниковых образованиях четвертичных отложений, а также воды спириферового и конхиферового подъяруса.

Уфимский ярус беден водоносными горизонтами из-за непостоянного характера разреза пород. 

Наибольшей водоносностью обладают отложения спириферового и конфирерового подъяруса. Дебит источников этих горизонтов местами достигает 3-5 л/сек. Воды нижней части резерва сравнительно чистые и, несмотря на высокую жесткость, могут быть использованы для водоснабжения отдельных потребителей. Подземные воды верхней толщи используются местным населением, но качество их очень сомнительно, т.к. достаточного очищения их не происходит вследствие малой фильтрации, кроме того, они обладают повышенной жесткостью.

Подземные воды четвертичных отложений наиболее распространены и являются перспективными для водоснабжения. Наиболее водообильны гравийно-галечные отложения нижней части аллювиального комплекса, распространяющегося по пойме р. Демы. Глубина залегания аллювиальных вод на пойменной террасе р. Демы колеблется в пределах 3-10 м. Местное население использует водоносный горизонт путем устройства колодцев.

Грунтовые воды делювиальных и элювиальных отложений обычно не представляют практического интереса. 
В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для  строительства выделены следующие категории: 

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства; 

- территории, благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства: 

- пойма и частично первая надпойменная терраса рек Дема, Аврюз и Курсак, она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной территорией и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2; 

- поймы мелких водотоков; 

- территория затапливаемая паводком 1 % обеспеченности (см. п. 1.2.6.1. ниже по разделу);

- участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки. 

Территории, ограниченно благоприятные для строительства: 

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 107,3 до 108,2 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2. 

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас рек Дема, Курсак, а также их притоков, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато. 
Территории, благоприятные для строительства: 

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 115,0 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования, в основном, в северо-западной части района проектирования. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст. 
Современные тектонические процессы
Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники. 

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет. 

В соответствии с этим районированием территория Альшеевского района не представляет сейсмической опасности.

1.2.4. Гидрография
Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупной рекой Дема и ее притоками.
Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Дема, которая протекает с юга на север через все сельское поселение.

Протяженность реки Дема составляет 535км. Весеннее половодье наблюдается в апреле. 

Питание преимущественно снеговое, река является притоком реки Белая.

Река Дема протекает вдоль западной границы д. Чураево, тем самым ограничивая территорию развития села в западном направлении. Длина р. Дёмы составляет 535 км, площадь водосбора – 12800 км². Город Давлеканово расположен в 102 км от устья, площадь водосбора в створе города – 11200 км². Долина реки в районе города ящикообразная, шириной до 25 км, склоны ее изрезаны балками и оврагами, по дну которых текут ручьи. Пойма асимметричная, шириной 2,5-5,0 км, изрезана старицами и озерами, местами заболочена, покрыта мелким кустарником, начинает затапливаться при уровне воды 500 - 550 см. В многоводные годы с высоким половодьем вода на пойме может держаться 1,0 - 1,5 месяца. Русло реки извилистое, шириной 50-90 см, глубиной 1,5-5 м. Скорость течения в межень составляет 0,2 - 0,3 м/с, берега русла – высотой до 3 м. 

Водный режим реки характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье обычно начинается в первых числах апреля. Подъем уровня достигает 6 - 8 м. Высокие уровни держаться 2 - 3 дня, затем происходит плавный спад.

По данным многолетних наблюдений с. Кармышево Кармышевского сельского поселения попадает в зону затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности от реки Дема.
Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Кармышевский сельсовет 

табл. № 6
	№
	Наименование

водотока
	Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает 
	Протяженность водотока, км

	
	
	
	Суммарная длина 

в пределах с/с
	Общая 

(в пределах РБ)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дема
	река Белая
	22,0
	535,0

	2
	Курсак
	река Дема
	5,7
	60,0

	3
	Аврюз
	река Дема
	5,0
	20,0


На территории сельского поселения расположены многочисленные ручьи и водотоки протяженностью менее 10 км. Малые озера и пруды на территории сельского поселения используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное. 

Перечень водных объектов, расположенных в пределах 

Кармышевского сельского поселения

табл. № 7
	№ п/п
	Местоположение,

 населенный пункт
	Наименование 

водотока
	Протяженность, км
	Объем, площадь зеркала воды, га

	1
	2
	3
	4
	5

	Реки и ручьи

	1
	д. Чураево, с. Кармышево
	река Дема
	535
	-

	2
	северо-западная граница сельского поселения
	река Курсак
	60
	-

	3
	с. Дим
	руч. Баллы-Булак
	5,4
	-

	4
	с. Дим
	река Аврюз
	5,0
	-

	
	с. Кармышево
	оз. Купак
	-
	0,8


Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения. 

Водный режим рек характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

1.2.5. Почва и растительность

Почвенный покров представлен суглинки и легкие глины. Грунтовые условия площадки по просадочности отнесены к I типу. 

На территории сельского поселения растительность представлена широколиственными и хвойными лесами вдоль ручьев, озелененными участками около общественных зданий. В лесных массивах распространены типы деревьев: сосна, липа, осина, береза, второстепенными - ильм, вяз, ива, ольха, рябина, черемуха, клен. В культурах - сосна, лиственница, дуб.

1.2.6. Градостроительные ограничения для территориального развития 

1.2.6.1. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

1. Ограничения по природным факторам
Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, прибрежно-защитные полосы водных объектов, затапливаемые зоны, особо охраняемые природные территории, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы. Огромное значение сохранение лесов имеет для сельского хозяйства: водорегулирующее, почвозащитное.

Зона санитарной охраны водозабора
В целях водоснабжения населенных пунктов Кармышевского сельского поселения используются подземные воды из скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны, как для подземных источников водоснабжения, устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.027-95 на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

Береговые полосы водных объектов:

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (ст. 6 ч. 6 «Водный кодекс РФ»).

Для водных объектов на территории сельского поселения Кармышевский сельсовет устанавливаются размеры береговых полос: 

- реки Киги, Курсак, Аврюз – 20 метров;

- руч. Баллы-Булак, оз. Купак – 5 метров.

Затапливаемые зоны паводковыми водами 1 % обеспеченности

Самой большой рекой на территории сельского поселения является река Дема. Питание реки Дема преимущественно снеговое. Замерзает в конце октября — начале декабря, вскрывается в апреле — начале мая. 

По данным многолетних наблюдений с. Кармышево сельского поселения Кармышевский сельсовет попадают в зону затопления 1 % обеспеченности в весенний паводок.
Показатели затопляемости населенных пунктов сельского поселения
таб. № 8
	№ п/п
	Наименование населенного

пункта или объекта 
	Площадь затопления кв.км
	Население, попадающее в зону затопления, чел

	1
	2
	3
	4

	1
	с. Кармышево
	0,2
	  4 дома,

8  человек

	2
	Автомобильные дороги по населенным пунктам
	-

	3
	Инженерные сети
	-

	4
	Скотомогильники
	-


В соответствии с проектными решениями: для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений, предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления и возможного катастрофического затопления.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются (согласно ст. 67.1 Водного кодекса РФ).

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Особо охраняемые природные территории 

На территории сельского поселения, на сегодняшний день особо охраняемые территории представлены комплексным (ботанико-геоморфологическим) памятником природы регионального значения «Гора Сусактау».
1) «Гора Сусактау»

Категория: ботанико-геоморфологический памятник природы. 

Образован распоряжением  Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. №673-р.

Площадь: 3,0 га.
Землепользователь: ООО «Дим-Урал». 

Местоположение: 5 км к юго-западу от с. Чураево.

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Живописная конусовидной формы островерхая гора-останец эрозионного происхождения с абсолютной высотой – 269,7 м (относительная – около 80 м), представляющая собой часть правого коренного берега р. Демы. Сложена пермскими породами казанского яруса. На склонах сохранились редкие для республики различные варианты песчанистых и петрофитных степей. В этих сообществах произрастают более 10 видов растений, включенных в Красную книгу Республики Башкортостан: эфедра двуколосковая, ковыль красивейший, гвоздика иглолистная, люцерна сетчатая, копеечник Гмелина, копеечник крупноцветковый, остролодочник Ипполита, астрагал Гельма, цмин песчаный и др. Всего флора горы включает более 100 видов растений. Памятник имеет научное, природоохранное, эстетическое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, сенокошение, заготовка и сбор полезных растений, добыча строительных материалов, проведение массовых мероприятий, розжиг костров и выжигание травы, посадка леса и кустарников
2. Ограничения по технологическим факторам
Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунальных объектов.
Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 9
	№ п/п
	№ на плане
	Наименование
	СЗЗ, м
	Класс опасности
	Примечание

	Культовые объекты

	1
	
	Культовые объекты
	50
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	Производственные объекты

	2
	
	Машино-тракторная мастерская (МТМ)
	100
	IV
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	3
	
	Молочно-товарная ферма (МТФ)
	300
	III
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	
	АТС
	50
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5
	
	Пилорама
	100
	IV
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	6
	
	Зерносклад
	50
	IV
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	7
	
	Котельная
	50
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	8
	
	Водонапорная башня
	50
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	9
	
	ГРП
	15
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	10
	
	Склады
	50
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	11
	
	Склады ГСМ
	50
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- сельское или закрытое кладбище – 50 м;

-свалка ТКО– 1000 м;

- скотомогильник – 1000 м.

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера
· Территория, затапливаемая паводком 1 % обеспеченности в с. Кармышево (п. 1.2.6.1. и табл. № 8 выше по разделу, а так же на листе 1 тома III «Графическая документация»);

· Гидравлически опасные объекты: источники гидравлической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

· Источники радиационной опасности на территории района проектирования отсутствуют;

· Источники химической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

· Источниками взрыво - пожароопасности являются предприятия:

1. ОАО «Газ-сервис», газораспределительные пункты (ГРП и ШРП) в населенных пунктах сельского поселения;

2. Нефтеперекачивающие скважины ООО НГДУ «Аксаковнефть» ОАО АНК «Башнефть».
· «Источниками техногенных ЧС могут быть аварии на газопроводах при пересечении с основными транспортными магистралями, коридоры линий высоковольтных передач и газопроводов.
1.2.6.2. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями
Прибрежные защитные полосы водных объектов:

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (согласно статьи 65 «Водного кодекса РФ»). 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры прибрежных защитных полос на территории сельского поселения:

- реки Дема, Курсак  – 50 метров;

- река Аврюз – 40 метров;

- руч. Баллы-Булак, оз. Купак – 30 метров.

Природоохранные территории
Согласно статье 65 «Водного кодекса РФ» ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны водных объектов:

· реки Дема, Курсак – 200 метров (статья 65. Водного кодекса РФ);

· река Аврюз – 100 метров;

· руч. Баллы-Булак, оз. Купак – 50 метров.

Защитные леса ГЛФ (государственного лесного фонда) – запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса. Лесов I группы в сельском поселении составляют 213,58 га или 100,0 % всего лесного фонда на территории сельского поселения.
1.2.6.3. Территории благоприятные для строительства

Участки территории сельского поселения с абсолютными отметками поверхности более 260 м. Территории сельского поселения слабо подвержены карстообразовательным процессам.

1.2.7. Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы представлены полезными ископаемыми - нефть, медная руда, строительное сырье. 

Промышленная нефтеносность района связана с нефтегазоносной структурой Южно-Татарский свод. В переделах территории района находятся небольшие месторождения нефти: часть Любленского месторождения, Альшеевское, Аскаровское, Аксеновское, Балкановское, Гордеевское, Добровольское Кипчанское, Каменское, Раевское, Черниговское, Шафрановское, месторождения (все нефтяные месторождения отнесены к «мелким» по остаточным извлекаемым запасам.). 

Нефтяные месторождения разрабатываются НГДУ «Аксаковнефть». В северо-западной части сельского поселения располагается Раевское месторождение нефти.
Твердые полезные ископаемые на территории района представлены минеральным сырьем федерального значения (месторождение медно-колчеданных руд Бакр-Тау), минеральным сырьем местного значения (строительные материалы такие, как песок, известняк и др.). Перечень месторождений твердых полезных ископаемых на территории сельского поселения представлен в нижеследующей таблице.
Месторождения ОПИ на территории сельского поселения
 Кармышевский сельсовет

табл. № 10
	№ 
п/п
	Название
	Полезное 
ископаемое
	Применение

	1
	Кармышевское
	песок, суглинок
	кирпично-черепичное сырье


1.2.8. Земельные ресурсы

По состоянию на 2012 г. общая площадь территории сельского поселения составила 11400,3 га.
Распределение существующего земельного фонда

табл. № 11
	№№
	Пользователи земель
	Общая 

площадь, га
	%

	1
	Земли сельскохозяйственного 

назначения
	10399,53
	91,22

	2
	Земли населенных пунктов
	487,08
	4,3

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	153,37
	1,35

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	3,0
	0,03

	5
	Земли лесного фонда
	213,58
	1,87

	6
	Земли водного фонда
	135,21
	1,2

	7
	Земли специального назначения
	8,53
	0,07

	Всего земель в административных границах сельского поселения
	11400,3
	100


Распределение территорий по населенным пунктам сельского поселения

табл. № 12
	№п/п
	Населенные пункты
	Общая площадь земель населенных пунктов

 по сост.

на 2014 г., га
	Общая площадь жилой застройки, га

	1
	2
	3
	4

	1
	с. Кармышево
	208,36
	63,66

	2
	с. Дим
	73,22
	26,78

	3
	с. Михайловка
	53,2
	20,9

	4
	д. Григорьевка
	2,3
	0,8

	5
	д. Чураево
	109,04
	43,51

	6
	д. Уваровка
	36,46
	9,86

	7
	д. Хусаин
	4,5
	1,58

	Итого
	487,08
	167,09


1.2.9. Лесные ресурсы

Альшеевский район входит в состав южной лесостепи. Леса представлены небольшими локальными массивами, преимущественно в южнгй и восточной частях района. Лесной фонд (Гослесфонд и сельскохозяйственный) занимает 0,213 тыс. га, что составляет 1,87 % территории сельского поселения. Район лесодифицитный, лесосырьевые ресурсы истощены: лесистость низкая, т.к. район расположен в лесостепной зоне, часть лесов отнесена к I группе и выполняет защитные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и другие природоохранные функции. 

Леса расположены в лесостепной зоне лесостепного района Европейской части российской Федерации.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов на территории сельского поселения:
1) леса, расположенные в водоохранных зонах – отсутствуют;
2) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 55,58 га;

3) зеленые зоны и лесопарки отсутствуют;

4) ценные леса, в том числе запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных обьектов, нерестохранные полосы – 158,0 га;
5) эксплуатационные леса – отсутствуют;

6) на территории сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют;

7) леса расположенные в лесостепной зоне, степях, горах  - отсутствуют.

Общая площадь земель лесного фонда на территории сельского поселения составляет 213,58 га.
Глава 2. Экологическая оценка района 

Альшеевский район входит в число регионов с умеренной благополучной экологической обстановкой. 

2.1. Состояние воздушного бассейна 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды. 

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через территорию сельского поселения проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения. 

По климатическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория Башкирии относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров,  застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автотранспортные средства, в выбросах которых содержаться в основном вещества 2-го и 3-го классов опасности. Общий объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта составляет примерно 90 % от валовых выбросов загрязняющих веществ.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

Большую долю в загрязнении атмосферного воздуха вносит транзитный автотранспорт.

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории сельского поселения Кармышевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан производственные предприятия представлены предприятиями: МТМ, МТФ, пилорама, зерноток.
Антропологическая нагрузка на природную среду, в Альшеевском районе характеризуется высокой степенью сельскохозяйственного и промышленного освоения. 

Согласно данных доклада «Об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 2012 году» мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц, ближайшим для с. Кармышево сельского поселения является г. Давлеканово.
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

в 2008–2012 годах, тыс.т

табл. № 13
	Города республики
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего по республике, 

в т. ч.
	1130,8
	1054,1
	1089,7
	1148,5
	910,1
	

	от стационарных источников
	417,4
	397,9
	387,6
	406,4
	402,8
	

	от транспортных средств
	713,4
	656,2
	702,1
	742,1
	507,3
	

	г. Давлеканово
	
	
	
	
	
	

	Всего по городу,
в т. ч.
	5,93
	6,1
	6,1
	7,4
	5,9
	

	от стационарных источников
	0,13
	0,16
	0,17
	0,2
	0,2
	

	от транспортных средств
	5,8
	5,9
	5,8
	7,2
	5,7
	


Состояние воздушного бассейна Альшеевского района РБ

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района в целом. 

Экологическое состояние городов республики характеризует также сравнительный анализ объемов выбросов в расчете на единицу площади застройки и на одного жителя. Так, плотность выбросов загрязняющих веществ на 1 га на территории г. Давлеканово составляет 5,9 т, (в расчете на 1 жителя – 0,246 т/год).
2.2. Состояние поверхностных вод

Согласно данных Государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2012 году.

Качество воды реки Дема, длинного и маловодного левобережного притока р. Белая, наблюдается в2-х створах: в среднем течении(с. Кармышево) и в устье реки (г. Уфа). В отчетном году в створе с. Кармышево возросли значения среднего и максимального коэффициента комплексности загрязненности, УКИЗВ и числа КПЗ до 54%, 80%, 6,50 и 2 соответственно, в связи с чем качество воды ухудшилось и оценивалось 4-м классом разряда «в» («очень  грязная»). В число КПЗ вошли нефтепродукты и сульфаты. 

Загрязненность нефтепродуктами возросла по средним значениям с 4 ПДК до 11 ПДК. Возрос природный фон сульфатов по средним концентрациям до 4 ПДК. В воде возрос уровень загрязненности соединениями железа и меди по средним значениям до 3 ПДК. Вдвое возросла среднегодовая и максимальная концентрации соединений цинка (соответственно до 2 и 4 ПДК), с повторяемостью случаев нарушения нормативов в 43 % проб. Также возросли с показателя ниже нормы до показателя выше нормы средние уровни содержания азота аммонийного и нитритного, превышения до 5 ПДК фиксировали в 43 % проб. Ниже нормы сохранялась загрязненность хлоридами и азотом нитратным. 
В контрольном створе у г. Уфа значение УКИЗВ возросло до 4,10, средний коэффициент комплексности– до 34 %, максимальный– до 67 %, качество воды перешло из 3-го класса разряда «б» («очень загрязненная») в4-й («грязная»). 

В отчетном году средний уровень соединений марганца стабилизировался до 8 ПДК. В воде возрос уровень загрязненности соединениями меди и фенолами по средним значениям до 2 и 1 ПДК. Стабилизировался природный фон по сульфатам, во всех пробах обнаружены превышения не более 5 ПДК. Сохранился в пределах 2 ПДК фон загрязненности органическими веществами(по ХПК). По-прежнему низким было содержание хлоридов, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного и нитратного, соединений цинка, никеля и железа.
2.3. Состояние подземных вод
Под загрязнением подземных вод понимаются изменения качества воды, вызванные хозяйственной деятельностью человека, причем загрязнение может проявляться как в увеличении содержания типичных компонентов природных вод (сульфатов, хлоридов, кальция и железа), так и в появлении несвойственных им компонентов (ДДТ, ПАВ, нефтепродукты и др.).

Источниками загрязнения подземных вод служат:

- сточные воды и отходы промышленных;

- хозяйственно-бытовые стоки и отходы (отсутствует канализация и очистные сооружения, не организованы свалки ТКО);

- сельскохозяйственное производство (применение без соблюдения агротехнических норм удобрений и ядохимикатов, хранение их в неприспособленных помещениях, стоки и отходы животноводческих комплексов). В районе животноводческие хозяйства не имеют типовых навозохранилищ и жижесборников;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- инфильтрация загрязненных атмосферных осадков;

- нарушение правил эксплуатации водозаборов;

- несвоевременная или некачественная ликвидация скважин, аварийных или выполнивших свое назначение;

- загрязнение поверхностных водоемов.

Очистных сооружений ливневой и бытовой канализации нет.

Строительство очистных сооружений – важнейшая экологическая задача в районе.

2.4. Состояние почвенного покрова
Данных по загрязнению почвенного покрова в районе нет. Вероятными источниками загрязнения являются:

· свалки твердых коммунальных и производственных отходов

· автотранспорт.
Данных по загрязнению почвенного покрова в районе нет. Вероятными источниками загрязнения являются:

- свалки твердых коммунальных и производственных отходов. 
- автотранспорт.

Санитарное состояние лесов. Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Экологическую ситуацию в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

2.5. Санитарная очистка территорий
Сбор бытовых отходов от населения в Альшеевском районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз бытовых отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в Альшеевском районе, предусматривается организация сбора твердых коммунальных отходов и вывоза их на полигон ТКО для обезвреживания. Ближайший существующий полигон ТКО находится в 1 км к северо-западду от районного центра Давлекановского района г. Давлеканово. Санитарно-защитная зона от свалки составляет 1000 метров. Эксплуатацией полигона ТКО занимается ООО «Эколог» г. Давлеканово.От г. Давлеканово до с. Кармышево 33 км.
На территории сельского поселения размещено 4 несанкционированные свалки мусора общей площадью 3,81 га. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, требуется проведение мероприятий по их обустройству. Мусороудаление с территории населенных пунктов в данный момент производится администрацией сельского поселения и на добровольных началах местного населения. Вывоз осуществляется на несанкционированные свалки мусора, вблизи населенных пунктов с. Михайловка, с. Дим, с. Кармышево, д. Уваровка.
По данным Администрации сельского поселения на территории сельсовета располагается 3 скотомогильника.

За период 2010 — 2012 гг. на территории Альшеевского района строительство типовых биотермических ям и скотомогильников для утилизации биологических отходов не проводили. 

Перечень несанкционированных свалок приведен в таблице № 14 и № 15.
Перечень объектов размещения отходов Кармышевского
сельского поселения

табл. № 14
	№ п/п
	Предприятие
	Местоположение
	Название объекта
	Накоплено на 01.03.2012,

тонн
	Площадь объекта, га
	Проектное решение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Кармышевский с/с
	с. Михайловка, в 395 метрах от юго-восточнойграницы нас. пункта 
	несанкционированная свалка
	-
	1,0
	Ликвидация и рекультивация на I очередь

	
	
	В 1,0 км от западной границы с. Кармышево
	несанкционированная свалка
	-
	1,11
	Ликвидация и рекультивация на I очередь

	
	
	В 0,920 км от восточной границы 
с. Дим
	несанкционированная свалка
	-
	0,9
	Ликвидация и рекультивация на I очередь

	
	
	В 2,0 км от  восточной 

границы д. Уваровка
	несанкционированная свалка
	-
	0,8
	Ликвидация и рекультивация на I очередь


Перечень скотомогильников и биотермических ям на территории

Кармышевского сельского поселения

табл. № 15
	№ п/п
	Предприятие
	Местоположение
	Название объекта
	Проектное решение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кармышевский

сельсовет
	в 0,78 км от юго-восточной границы с. Михайловка
	скотомогильник
	Ликвидация и рекультивация на I очередь

	2
	
	в 0,95 км от северо-западной границы д. Чураево
	скотомогильник
	Ликвидация и рекультивация на I очередь

	3
	
	в 1,4 км от юго-восточной границы с. Дим
	скотомогильник
	Устройство санитарно-защитного озеленения и благоустройство прилегающей территории на I очередь


Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. В местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

Обезвреживание отходов не осуществляется. Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Наиболее крупные отходы:

· IV класса опасности – навоз КРС свежий, навоз от свиней перепревший, отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в виде пыли, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

· IV класса опасности – отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами.

Основными отходообразующими отраслями в сельском поселении являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

Глава 3. Социально-экономическое положение 

3.1. Структура отраслей экономики

Экономика района в целом имеет аграрное направление.

Основными направлениями промышленного производства сельского поселения является сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, распределение газа и воды.

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

Одним из стабильно работающих и развивающихся предприятий сельского хозяйства на территории сельского поселения Кармышевский сельсовет является крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. На предприятиях систематически идет работа по совершенствованию технологического производства, закупается и внедряется новое оборудование. 
Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории населенных пунктов сельского послеения на 1 января 2012 г.

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах в 

табл. № 16
	№

п/п


	Наименование

населенного пункта


	Виды скота и птицы, гол

	
	
	КРС
	В т.ч. коров
	свиньи
	овцы
	козы
	птица
	гуси,

утки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	с. Кармышево
	387
	193
	2
	448
	6
	560
	12

	2
	с. Дим
	199
	85
	1
	133
	2
	280
	6

	3
	д. Чураево
	265
	112
	1
	403
	2
	390
	8

	4
	д. Уваровка
	37
	37
	-
	7
	-
	90
	4

	5
	д. Григорьевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	с. Михайловка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	д. Хусаин
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого 
	888
	427
	4
	991
	10
	1320
	30


Малое предпринимательство сельского поселения Кармышевский сельсовет 

МР Альшеевский район 
табл. № 17
	№

п/п
	Наименование 
предприятия
	Отрасль
	Численность работающих на предприятии, чел.
	Объем произведенной продукции по основному виду деятельности
	Вид выпускаемой продукции
	Пл.предприятия, га
	Юридический адрес (населенный пункт)

	
	
	
	
	тыс.

руб.
	в натура-льном выраже-нии
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	КФХ «Хайруллин М.М.»
	С/х
	2
	740
	62 т
	зерно
	56 га
	с.Дим

	2
	КФХ «Хуснуллин Р.Н.»
	с/х
	3
	900
	110 т
	зерно
	100 га
	с.Дим

	3
	КФХ «Хайруллин И.М.»
	с/х
	2
	680
	54 т
	зерно
	50 га
	с.Дим

	4
	КФХ «Галиакберов Н.Ф.»
	с/х
	3
	650
	50 т
	зерно
	50 га
	д.Уваровка

	5
	КФХ «Валишина Ф.Х.»
	с/х
	3
	950
	100 т
	зерно
	80 га
	д.Уваровка

	6
	КФХ «Ризванов Х.Х.»
	с/х
	2
	650
	45 т
	зерно
	50
	д.Чураево

	8
	ИП «Ризванова Г.А.»
	торговля
	2
	1000
	-
	-
	45 кв.м.
	д.Чураево

	9
	ИП «Валишин М.М.»
	торговля
	2
	750
	-
	-
	30 кв.м.
	д.Уваровка

	10
	ИП «Абдрахманова Г.С.»
	торговля
	3
	700
	-
	-
	30 кв.м.
	с.Дим

	11
	КФХ «Каримов Т.М.»
	теплица
	12
	1300
	3250 т
	огурцы
	1 га
	с.Дим


Основной вид деятельности предприятий - сельское хозяйство. Более 42 % жителей населенных пунктов Кармышевского  сельского поселения в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Менее 30% трудоспособного населения заняты на предприятиях сельского поселения Кармышевский сельсовет. Сельскохозяйственная техника на территории сельского поселения находится в гаражах МТМ.
3.2. Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы. Структура занятости населения

Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы.

По данным Администрации района численность постоянного населения сельского поселения Кармышевский сельсовет на 01.03.2014 г. составила 1,320 тыс.чел.

Динамика изменения численности населения за период 2002-2014 гг.

Приведена численность постоянного населения на 1 января (тыс. чел) по данным Администрации района.

Динамика изменения численности населения
табл. № 18
	Годы
	2002 

перепись
	2009
	2010 

перепись
	2012

	Население всего по району
	48398
	44384
	43647
	42454

	В сельском поселении
	1721
	1698
	1544
	1552


Численность населения района за период 2002-2012 гг. уменьшилось на 5,944 тыс.чел., в основном за счёт сокращения численности населения сельских поселений. В то же время на сегодняшний день наблюдается увеличение населения в сельском поселении, за 2002-2012 гг. население сократилось на 169 человек.

Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется снижением естественной убыли населения за счет сокращения смертности, повышения рождаемости и миграционным движением населения, сложившимся в районе.
Вопросы демографии, т.е. естественного движения населения, приобретают все большую значимость в современных условиях. В течение длительного периода в России наблюдались негативные демографические тенденции: старение населения, низкая рождаемость и невысокая продолжительность жизни. Не исключением были Республика Башкортостан и муниципальный район Альшеевский район. Но, начиная с 2009 г., наблюдается снижение темпов естественной убыли населения.

Рост рождаемости в сельском поселении обусловлен, прежде всего, вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х гг. рождения, а также мерами, принимаемыми государством по стимулированию рождаемости. Так, в рамках национального проекта «Здоровье» реализуются программы родовых сертификатов, которые способствуют оказанию профилактической помощи беременным женщинам и детям первого года жизни. Важными факторами, оказывающими влияние на уровень и интенсивность рождаемости, являются изменения в процессах формирования семьи.
Численность постоянного населения по возрастным группам (по 

данным Администрации сельского поселения)

табл. № 19
	Возрастная группа
	На 01.03.2012 г.

	
	Чел
	%

	Население всего
	1552
	100

	моложе трудоспособного возраста
	349
	22,69

	трудоспособный 

возраст
	908
	58,3

	старше трудоспособного возраста
	296
	19,01


Возрастной состав населения 

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 20
	Возрастные группы
	Население на 01.03.2014 г.

	
	Всего, чел.
	%

	0-7 лет
	175
	11,3

	7-16 лет
	174
	11,2

	16-55 лет/женщин
	427
	27,4

	16-60 лет/мужчин
	481
	30,9

	Старше трудоспособного
	296
	19,01

	мужчины
	104
	6,7

	женщины
	192
	12,3

	Всего
	1557
	100


Население по сельскому поселению, человек

(по данным Администрации сельского поселения) 

табл. № 21
	№№
	Наименование
	Перепись,

2002 год
	Перепись,

2010 г.
	2012 г.

	Итого по сельскому поселению
	1721
	1544
	1557

	1
	с. Кармышево
	687
	651
	651

	2
	с. Дим
	284
	278
	273

	3
	с. Михайловка
	121
	89
	42

	4
	д. Григорьевка
	24
	22
	18

	5
	д. Чураево
	442
	386
	452

	6
	д. Уваровка
	141
	110
	115

	7
	д. Хусаин
	22
	8
	6


Структура занятости населения

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Вследствие отсутствия информации по Кармышевскому сельскому поселению анализ экономического развития был сделан на основании данных Альшеевского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На конец 2012 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях Кармышевского сельского поселения составила 21,05 тыс. руб. это на 29,3 % больше, чем годом ранее.
По состоянию на 01.06.2012 года зарегистрированных безработных 316 человек, уровень безработицы составляет - 1,48 %.

Наибольшая занятость населения сельского поселения Кармышевский сельсовет приходится на отрасли сельского хозяйства, транспорта и связи. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства, промышленности и внешнего транспорта и связи. На них приходится 4,7 % мест приложения труда. На начало 2012 года численность занятого в экономике населения по сельскому поселению Кармышевский сельсовет составляла 123 человек или 13,6 % от всего трудоспособного населения. Часть населения в трудоспособном возрасте (85,9 % трудовых ресурсов), занята в неучтенном частном предпринимательстве, домашнем хозяйстве, а также представлена учащимися.
Основные факторы: естественная природная среда, благоприятная экологическая обстановка и транспортное сообщение с центром муниципального района создают благоприятные планировочные условия для развития территории как жилой путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

Распределение трудовых ресурсов

табл. № 22
	№№
	Распределение трудовых ресурсов
	сущ. на 2012 г.

	
	
	чел.
	%

	1
	2
	3
	4

	
	Всего населения сельского поселения
	1557
	

	1
	Трудовые ресурсы
	908
	100

	
	Занято в экономике
	123
	13,6

	1.1
	Градообразующая группа
	55
	5,9

	
	В том числе:
	
	

	
	Промышленность
	-
	-

	
	Лесное хозяйство
	-
	-

	
	Строительство
	2
	0,26

	
	Внешний транспорт и связь
	2
	0,26

	
	Сельское хозяйство
	45
	4,7

	
	Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал)
	-
	-

	
	Распределение тепла, воды и энергии
	6
	0,78

	1.2
	Обслуживающая группа
	68
	7,6

	
	В том числе:
	
	

	
	Торговля и общественное питание
	10
	1,1

	
	Образование, дошкольные учреждения, культура
	41
	4,5

	
	Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт
	3
	0,3

	
	Культура
	5
	0,52

	
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	6
	0,78

	
	Финансовые учреждения
	2
	0,26

	
	Бытовое обслуживание
	-
	-

	
	Другие учреждения обслуживания поселкового значения
	1
	-

	2
	Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве
	780
	85,9

	
	Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства
	156
	17,1

	
	Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве
	624
	68,7

	3
	Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте
	5
	

	4
	Численность неработающих пенсионеров
	251
	


Итого: Градообразующая группа (п.1.1) составляет 58 человек.

             Обслуживающая группа (п.1.2) – 65 человек.

             Занятые в экономике – 123 человека. 

Численность занятого в экономике населения в сельском поселении составляет 13,6 % от общей численности трудоспособного населения.

Изменение численности безработных и уровня безработицы

табл. № 23
	Показатель
	Уровень безработицы, % на 01.06.2012

	По Альшевскому району
	1,48*

	По Кармышевскому сельсовету
	


Примечание*: Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения).

Численность официально зарегистрированных безработных по Республике Башкортостан составляет 39,6 тыс. человек (на 1 января 2012 г.)

3.3.Состояние и структура жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Кармышевского сельского поселения на 01.03.2012 года составляла 31,507 тыс.кв.м. 

Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по сельскому поселению

табл. № 24
	Годы
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Всего, м2
	289,0
	734,0
	879,0
	899,0
	1720,0
	318,3
	774,0


Ежегодный ввод жилья за период 2007-2013 годы находился в среднем на уровне 0,802 тыс.кв.м. 

Жилищный фонд на 95,7 % находится в частной собственности граждан.

В усадебных жилых домах общая площадь составляет 31,057 тыс.кв.м или 100 %.

Данные по классификации жилищного фонда по материалу стен не предоставлены.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на 01.03.2014 г. составил: 0 % от всего жилищного фонда.

Жилищный фонд на 01.03.2012 г.:

табл. № 25
	№
	Наименование населенного пункта
	Население тыс.

чел. сущ.
	Жилищная обеспеченность сущ., кв.м/чел, 
	Жилой фонд, общая площ.

существ.

кв.м,

2012 г.
	Жилой фонд, общая площ. сущ. сохран. тыс.кв.м

	1
	с. Кармышево
	0,717
	20,5
	14,728
	14728,0

	2
	с. Дим
	0,273
	19,0
	5,187
	5187,0

	3
	с. Михайловка
	0,042
	48,6
	2,042
	2042,0

	4
	д. Григорьевка
	0,018
	11,7
	0,212
	212,0

	5
	д. Чураево
	0,452
	15,9
	7,196
	7196,0

	6
	д. Уваровка
	0,115
	12,2
	1,401
	1401,0

	7
	д. Хусаин
	0,006
	48,5
	0,291
	291,0

	Итого по СП
	1,557
	19,9
	31,057
	31057


3.4. Культурно бытовое и социальное обслуживание населения

1) Общеобразовательные учреждения:

Система образования сельского поселения Кармышевский сельсовет включает в себя: 

Детские дошкольные учреждения
В настоящее время среди проектируемых населенных пунктов имеется один детский сад (д. Чураево) общей проектной вместимостью 40 мест. Фактическая посещаемость детских садов составляет 25 детей дошкольного возраста. На сегодняшний день уровень обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями составляет 250,0 % от нормативного значения. В населенных пунктах Уваровка и Дим детский сад отсутствует.
Общеобразовательные школы
На сегодняшний день на три населенных пункта функционируют: начальная школа (д. Уваровка) и две общеобразовательные школы: на 108 мест (д. Чураево), на 108 мест (с. Дим). Общая фактическая вместимость общеобразовательных учреждений составляет - 178 учащихся. Заполненность общеобразовательных школ составляет 171,16 %.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100 % детей в возрасте 7-15 лет и 75 % в возрасте 16-17 лет. 

2) Учреждения здравоохранения
Медицинское обслуживание населенных пунктов осуществляется участковой больницей с. Дим и участковой больницы д. Чураево.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составила 100 %.

Для оказания неотложной помощи населению имеется 1 машина скорой медицинской помощи при ЦРБ Альшеевского района в с. Раевский. 

3) Культурно - досуговые учреждения
К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. 

Учреждения культуры с. Дим
В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения села в учреждениях культуры и клубах составляет 82 места.

Имеющийся дом культуры на 60 мест обеспечивает потребности населения на 73,0 %;

Учреждения культуры д. Чураево
В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения села в учреждениях культуры и клубах составляет 135 мест.

Имеющийся дом культуры на 100 мест обеспечивает потребности населения на 74,0 %;

Учреждения культуры д. Уваровка

На сегодняшний день дом культуры в населенном пункте отсутствует. 

4) Территории объектов культового назначения
На сегодняшний день в населенных пунктах с. Чураево функционирует мечеть.

5) Плоскостные спортивные сооружения
Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в населенные пункты не обеспечены плоскими спортивными сооружениями. Проектом следует предусмотреть организацию рекреационной зоны совместно с размещением зон активного отдыха.

Согласно нормативам, населению села Дим требуются спортивные площадки площадью 0,55 га, д. Чураево – 0,47 га плоских спортивных сооружений, в деревне Уваровка необходимо разместить спортивные сооружения общей площадью 0, 104 га. 

6) Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины. При существующей численности населения нормативная потребность в предприятиях торговли составляет:

- с. Дим – 81,9 м2 торговой площади;

- д. Чураево – 135,6 торговой площади;

- д. Уваровка – 34,5 м2 торговой площади. 

На сегодняшний день данные о торговых площадях существующих магазинов не предоставлены.

Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания:

- с. Дим – 11 мест, д. Чураево – 18 место, д. Уваровка – 5 мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания на территории населенных пунктов отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

На сегодняшний день предприятия в с. Дим, д. Чураево и д. Уваровка отсутствуют. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения в населенных пунктах очень низкий.

7) Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Согласно нормативам для обслуживания населения требуется 1 отделение связи, отделение банка мощностью 1 операционная касса, а также отделение сберегательного банка мощностью 1 операционное место. В населенных пунктах с. Дим и д. Чураево на сегодняшний день функционируют отделения связи, в состав которых входит отделение сбербанка на 1 опер. место.

8) Пожарное депо
Пожаротушение на территории с. Дим, д. Чураево и д. Уваровка осуществляет Пожарная часть № 62 находящаяся в районном центре с. Раевский, ул. Ленина, д. 120. 
3.5. Рекреационно-оздоровительный потенциал

Альшеевский район, расположенный к юго-западу от г. Уфы на расстоянии 125км, представляет собой территорию, обладающую значительным лечебно-рекреационным потенциалом. Здесь имеются условия для климатокумысолечения, многих видов оздоровительного отдыха и туризма.

В пгт.Раевский и с.Шафраново существуют комплексы памятников архитектуры и искусства (например, старые надписи на скалах), которые являются объектами интереса туристов. В нижнем течении реки Дёма преобладают городища, в верхнем течении – курганные могильники. Имеется база для развития сувенирного производства, которая расположена на Шафрановской ковровой фабрике.

Совокупность природных факторов: живописные лесные и горные ландшафты, развитая речная сеть, способствующая отдыху на воде, наличие минеральных вод, экологически чистых продуктов питания (включая всемирно известный башкирский мёд, кумыс, уникальные ягодные наборы и т.д.) привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

По району проходит водный маршрут межрайонного значения: п. Раевский – Уфа.

В настоящее время в районе функционируют ряд лечебно-оздоровительных здравниц. Общей вместимостью почти 1,0тыс.мест, площадью занимаемой территории 1092,4 га.

Учреждения отдыха на начало 2012 года (по данным Альшеевского района)

табл. № 26
	№ п/п
	Наименование учреждения
	В чъём ведении находится
	Местополо-жение (район, населённый пункт)
	Расстояние от города и вид тарнспор-тной связи
	Кол-во мест
	Срок функци-ониро-вания
	Размер земель-ного участка

	1
	ГУП санаторий им. Чехова
	Министерство имущественных отношений РБ, админ. Альшеевского 
р-на
	Альшеевский р-н санаторий им. Чехова
	До райцентра 47 км, автобус
	387
	Летний период
	Всего – 603 га, 
в т.ч. тер. санатория 10,3 га

	2
	Федеральное государственное учреждение санаторий «Шафраново» РФ
	РФ
	Альшеевский р-н 

с. Шафраново
	До райцентра 18 км, ж/дорога, автобус
	500
	Круглый год
	Всего – 487,4 га, 
в т.ч. 
I-отд.-44,6 га, III-отд.-26,8 га

	3
	Детская оздоровительно-воспитательная организация «Карлугач»
	СПК «Правда»
	Альшеевский р-н

с. Никифарово
	До райцентра 45 км, автобус
	100
	Летний период
	2 га


Санаторий «Шафраново» - климатокумысолечебный, предназначен для лечения различных форм туберкулеза, мочеполовой системы и органов брюшной полости. Расположен в пос. Шафраново Альшеевского района на склонах Бугульминско-Беелбеевской возвышенности на высоте 230-250 м над уровнем моря рядом со Слаковским водохранилищем. Находится в ведении правительства Российской Федерации. Срок функционирования – круглый год (длительный отдых), вместимость 500 мест. Всего площадь составляет - 487,4 га, в т.ч. I-отд. - 44,6 га, III-отд. – 26,8 га. Расстояние до райцентра 18 км; обеспечен транспортной связью: ж/дорогой и автобусом.

ГУП санаторий им. Чехова – расположен в Альшеевском районе с центром в пос. Иршат, находится в ведении администрации Альшеевского района. Вместимость 381 место, размер земельного участка всего - 603 га, в том числе территория 
санатория – 10 га. Срок функционирования – летний период. До райцентра 47 км; транспортная связь: автобус.

Детская оздоровительно-воспитательная организация «Карлугач» - расположена в Альшеевском районе, с. Никифарово, находится в ведении СПК «Правда», вместимостью 100 мест, общей площадью 2 га с износом 30 %; срок функционирования – летний период. Расстояние до райцентра 45 км; транспортная связь – автобус. Намечается благоустройство здания и территории.

Возможно санаторное лечение взрослых и детей в лагерях в Чехово (сезонный отдых), Шафраново (круглогодичный отдых). В этих местах имеются минеральные источники, налажено производство кумыса.

Организованных зон отдыха Альшеевского района нет. В выходные дни населению частного сектора предпочтительнее проводить загородный отдых на Слаковском водохранилище, озере Асылыкуль (Давлекановского района) и отдыхать на живописной реке Дёма (кратковременный отдых).

Глава 4. Инженерно-транспортная инфраструктура

4.1. Транспортная инфраструктура

Альшеевский район обслуживается железнодорожным, автомобильным и трубопроводным видами транспорта. 

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, проходят маршруты железнодорожного транспорта «Белебей – Уфа». Ближайшей станцией является ст. «Раевка» в районном центре в 7 км от центра сельского поселения с. Кармышево.
Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта района – автомобильный.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальто-бетонным) покрытием. 

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 21,0 км, в том числе 14,3 км с усовершенствованным, асфальтированным покрытием.

2. Автодороги межмуниципального значения связывают столицу республики и районные центры муниципальных районов республики. Протяженность по муниципальному району составляет 5,1 км, в том числе 5,1 км с асфальтобетонным покрытием.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 27
	Наименование
	Наименование участка а/д
	Протяженность по сельскому поселению, км
	Протяженность по МО, км

	
	
	Всего
	В том числе
	

	
	
	
	с асфальтированным покрытием
	с твердым покрытием
	с грунтовым покрытием
	

	Автодороги межмуниципального значения

	Раевский - Стерлитамак
	В границах сельского 

поселения Кармышевский сельсовет 
	5,1
	5,1
	-
	-
	90,0

	Итого
	5,1
	5,1
	-
	-
	90,0

	Автодороги районного значения

	Подъезд к д. Уваровка
	а/д Раевский – Киргиз-Мияки – д. Чураево
	2,9
	-
	2,9
	-
	2,9

	Подъезд к д. Чураево
	а/д Раевский – Стерлитамак – д. Чураево
	2,2
	2,2
	-
	-
	2,2

	Раевский - Дема
	с. Раевский – с. Дема
	12,1
	12,1
	-
	-
	12,1

	Уваровка - Михайловка
	д. Уваровка – с. Михайловка
	1,4
	-
	-
	1,4
	1,4

	Михайловка - Хусаиново
	с. Михайловка – д. Хусаиново
	2,4
	-
	-
	2,4
	2,4

	Итого
	21,0
	14,3
	2,9
	3,8
	21,0

	Всего:
	26,1
	19,4
	2,9
	3,8
	111,0


Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог) составляет всего 26,1 километров, в том числе:

- грунтовая дорога – 3,8 километров;

- с твердым покрытием – 2,9 километра;

- с асфальтированным усовершенствованным покрытием – 19,4 км.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении достаточно высокая, и составляет 228,94 км/тыс. км2; средний удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием составляет 74,3 %; дороги с переходным и низшим типом покрытия – 25,7 %, требуют дальнейшего усовершенствования .

Основными проблемами транспортной сети на территории Альшеевского района являются:

· отсутствие надлежащего качества дорог с твердым покрытием согласно их категории;

· неудовлетворительное состояние мостовых сооружений;

Существующие искусственные сооружения

Территория сельского поселения имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых с автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений.

Часть информации о техническом состоянии искусственных сооружений отсутствует.

Количество мостовых сооружений уточнено в процессе работы над опорным планом. Расположение существующих мостов отражено на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

Анализ технического состояния существующих искусственных сооружений говорит о неудовлетворительном состоянии автотранспортной сети на территории Альшеевского района.

Необходима реконструкция существующих мостовых сооружений.

Дорожно-ремонтные организации

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений осуществляет Альшеевский дорожный ремонтно- строительный участок ОАО «Башкиравтодор», которой находится на территории с. Раевский.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Автомобильный парк легковых автомобилей в сельском поселении по состоянию на 2012 год характеризуется следующими показателями:

Количество и структура автомобильного парка Кармышевского сельского поселения на 1.03.2012 г.

табл. № 28
	№ п/п
	Категория автомобиля
	Ед.изм.
	Количество,

всего

	1
	2
	3
	6

	1
	Грузовых автомобилей 
	Ед.
	12

	2
	Легковых автомобилей 
	Ед.
	147

	3
	Автобусов 
	Ед.
	-

	4
	Микроавтобусов
	Ед.
	-

	5
	Спец.автотранспорта
	Ед.
	35

	6
	Мотоциклов и мотороллеров
	Ед.
	10

	Итого
	Ед.
	204


Существующий уровень автомобилизации принят по данным на сельское поселение, и составляет 132 маш/1000 жит.

Показатель существующего уровня автомобилизации на сегодняшний день в целом ниже республиканского.

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный транспорт. Транспортно-экономические связи района проектирования складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов и ввоза торгово-снабженческих грузов, нефтепродуктов.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Альшеевского района:

· Альшеевское ДРСУ – с. Раевский;

-
Автозаправочные станции – с. Раевский;

- 
Автогазозаправочная станция – с. Раевский;

· Автостанция на 50 мест – с. Раевский.

Размещение и характеристика работы АЗС и АГЗС

табл. № 29
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Вид 

топлива
	Кол-во колонок

	1
	ООО «Башнефть-Розница», АЗС №02-218
	с. Раевский, ул. Комплексная, д. 6 б
	Бензин

дизтопливо
	3

	2
	ООО «Башнефть-Розница», АЗС №02-147
	д. Старо-Сепяшево
	Бензин

дизтопливо
	2


Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Раевский. 
Пассажирский транспорт

Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в районном центре Альшеевского района работает автостанция с. раевский вместимость которой составляет 30 пос. мест. По данным пассажирской службы ГУП «Башавтотранс» на 2012 год, с автостанции с. Раевский на осенне-зимний период открыто движение по маршрутам, представленным в таблице № 30. Автостанция Раевский располагается по адресу с. Раевский ул. Коммунистическая, 112.
Перечень маршрутов сельского поселения

табл. № 30
	№№

маршрута
	Маршрут
	Протяженность, км
	Время в пути, час/ количество рейсов в день

	1
	2
	3
	4

	Междугородние маршруты

	
	Раевский - Стелитамак
	90
	1,2/4 раза в день


Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Ранее местные авиалинии использовались только для работы малой авиации, т.е. для выполнения сезонных работ – обработка полей. На сегодняшний день инфраструктура местных авиалиний отсутствует. Для выполнения срочных санитарных заданий и заданий МЧС возможно использование вертолета.

Для населения Альшеевского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфы – 136 км.

Трубопроводный транспорт

Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 12,434 км. 

Плотность 109,1 км/тыс.км2. По территории сельского поселения проходит газопроводы высокого давления категории Г-3 и Г-4.
Развитие трубопроводного транспорта на территории Альшеевского района не предусмотрено. Основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети. Санитарно-защитная зона от трубопроводов до населенных пунктов по СНиП 2.05.06-85* составляет 200 м.

Коммуникации, объекты  трубопроводного транспорта нанесены на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

4.2. Инженерное обеспечение

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение

В настоящее время для водоснабжения с. Кармышево, источником водоснабжения является водозабор, расположенный в западной части села. 

Для водоснабжения с. Дим, источником водоснабжения является водозабор, расположенный к востоку от села. Протяженность сетей внутри населенного пункта составляет 1,3 км, по ул. Салавата Юлаева и Пушкина;
Для водоснабжения д. Чураево используется водозабор в восточной части населенного пункта, общая протяженность сетей водопровода в границах деревни составляет – 3,122 км. Водопровод проходит по всем улицам населенного пункта.
Для водоснабжения д. Уваровка используется водозабор в южной части населенного пункта, общая протяженность сетей водопровода в границах деревни составляет – 0,910 км. 
В населенных пунктах д. Григорьевка, с. Михайловка и д. Хусаин централизованные сети водоснабжения отсутствуют, население пользуется подворными колодцами и каптированными родниками.

Водопроводные сети находятся на балансе Кармышевского сельского поселения.
Водоотведение 

В настоящее время сеть организованного водоотведения и дождевой канализации в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют.

Теплоснабжение

Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ. 

Газоснабжение

Газоснабжение села происходит по сетям газопровода низкого давления после ГРП и ШРП. Потребление села газом идет от ГРП (0,6 МПа) высокого давления в северо-западной части населенного пункта. Протяженность газопроводных сетей по населенному пункту составляет:
- д. Чураево – 3,622 км;
- д. Уваровка – 2,57 км;
- с. Дим – 3,458 км.

Электроснабжение

Электроснабжение с. Дим производится от сети ВЛ 10 кВ. Проходящая с севера на юг через населенный пункт. В границах села располагаются 7 трансформаторных пунктов. Для электроснабжения д. Чураево используются сети электроснабжения в 10 КВ на южной и северной окраинах деревни. Для электроснабжения д. Уваровка, с. Дим используются сети электроснабжения в 10 КВ на южной и северной окраинах деревни.
Телефонизация, радиофикация

В настоящее время телефонизация населенных пунктов осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам – на опорах. Широкое развитие получила сотовая связь. Территорию Кармышевского  сельсовета обслуживают 3 оператора сотовой связи: МТС, Мегафон, Билайн. Населенные пункты находятся в зоне уверенного приема сигнала.
Телевидение

Приём телепередач населенных пунктов Кармышевского  сельского поселения находящейся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Давлеканово, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов.
Исходные данные для проектирования[image: image1.png]



















































































































































































































































































































































	
	
	
	
	
	
	017-1-ПЗ

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.
	Лист
	N°док.
	Подпись
	Дата
	

	Разраб.
	Мукминова
	
	
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГАП
	Сафиуллин
	
	
	
	ГП
	1
	1

	
	
	
	
	
	ООО «Сельпроект»

	
	
	
	
	
	

	Н.Контр.
	Абдульманов
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	009-1-01-ПЗ-2-
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.
	Лист.
	№док.


	Подпись
	Дата
	
	



