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ҠАРАР                                                                                         РЕШЕНИЕ

29 ноябрь 2019й.                             №33                                29 ноября 2019г.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кармышевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кармышевский сельсовет муниципального район Альшеевский район Республики Башкортостан от 21.03.2014г. №165, Совет сельского поселения Кармышевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, РЕШИЛ:
В гл.19 п.19.1. таблицу 2 Правил «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции (согласно требований п.2, ч.6, ст.30, ч.1, ст.38 Градостроительного кодекса РФ):
Таблица 2
	

Зона
	Минимал./макси
мал. площадь, га
	Минимал. длина по уличн. фронту, м
	Минимал. ширина на/глубину, м
	Миним.
отступ от красной линии, м
	Максимал. процент застройки, %
	Максим. площадь гаража,
м2
	Максимал. колич. наземн.
этажей, м
	Максимал. высота оград, м
	Миним. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ж-1
	0,08/0,3
	25
	35
	5
	20-40
	50
	3
	1,6
	Усадебный жилой дом: от красной линии улиц – 5 м, от красной линии проездов-3м, до границы соседнего участка-3м;
Хозяйственные постройки: от красной линии улиц-5м;
До границы соседнего участка: постройки для содержания скота и птицы-4м, других построек-1м с учетом противопожарных и санитарных требований. Размещение гаража на участке допускается без отступа от красных линий застройки.
Блокированный жилой дом:
До красной линии улиц-6м, до границы соседнего участка блокированной застройки-0м, усадебной застройки-3м с учетом противопожарных и санитарных требований.

	Ж-1*
	0,04/?
	15
	25
	5
	30-40
	38
	3
	1,6
	

	ОД-1

	0,02/0,5

	13/30

	13/50

	10
	60

	НР
	НР
	1,6

	Общественные объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м. Учреждения образования и воспитания: до красной линии-10м, до границ участка-12м с учетом противопожарных и санитарных требований

	П-1, П-2
	0,15/5,0
	15/120
	15/160
	10
	65
	НР
	НР
	2,0
	6 метров с учетом противопожарных и санитарных требований

	Р-1
	0,02/опред
проектом
	опред.
проектом
	опред.
проектом
	10
	30

	НР
	2

	1,6

	НР

	Р-2
	0,06/2,5
	13/30
	13/50
	10
	20
	НР
	2
	1,6
	НР

	С-2
	0.06
	НР
	НР
	НР
	40
	НР
	НР
	1,6
	-

	СП-1
	0,06
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	1,6
	НР

	С-1
	0.12-0.5
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	[bookmark: _GoBack]1.5
	6м
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